**Code:**

int sensorValue = 0;

void setup()

{

pinMode(A0, INPUT);

Serial.begin(9600);

pinMode(9, OUTPUT);

}

void loop()

{

sensorValue = analogRead(A0);

Serial.println(sensorValue);

analogWrite(9, map(sensorValue,0,1023,0,255));

delay(100);

}